|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 10-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,37 кВт)|8,5|2900|13|40|134|112|207|306|0,9|0,37|0,37|380|Wellmix CV 10-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-1, DN40, PN25, Hmax=13 м (IE3)|38|38|CV 10-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019855|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/65f/8fy0f652t5lcm2j4e6cujr1mvabnacv5.pdf
CV 10-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,75 кВт)|16|2900|23|40|118|121|240|336|1,7|0,75|0,75|380|Wellmix CV 10-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-2, DN40, PN25, Hmax=23 м (IE3)|40|40|CV 10-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019958|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cba/zlg4u8e020lpx6jxgs0ni9ajs5eo1pm4.pdf
CV 10-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|25|2900|33|40|118|121|240|370|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 10-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-3, DN40, PN25, Hmax=33 м (IE3)|43|43|CV 10-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019957|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e04/mtsbe7ijv618yzqyk35kh1mlmx71a6ji.pdf
CV 10-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|32|2900|43|40|168|127|280|400|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 10-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-4, DN40, PN25, Hmax=43 м (IE3)|50|50|CV 10-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019956|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9ad/ni2cjba2ybj4ccbry95lzqobqjhvpqsh.pdf
CV 10-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|39|2900|53|40|168|127|280|442|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 10-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-5, DN40, PN25, Hmax=53 м (IE3)|53|53|CV 10-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019955|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/950/afkjf00o45m8stk0s7d79zpl5i29mv90.pdf
CV 10-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|46|2900|63|40|168|127|300|472|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 10-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-6, DN40, PN25, Hmax=63 м (IE3)|55|55|CV 10-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019954|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/747/nusxw44oeu50az2hoacs59ussu4xi616.pdf
CV 10-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|54|2900|74|40|168|127|300|502|6,1|3|3|380|Wellmix CV 10-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-7, DN40, PN25, Hmax=74 м (IE3)|60|60|CV 10-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019953|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/152/iz3yyywghsmyy9itk9117khycqmckhpw.pdf
CV 10-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|62|2900|84|40|168|127|300|532|6,1|3|3|380|Wellmix CV 10-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-8, DN40, PN25, Hmax=84 м (IE3)|61|61|CV 10-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019952|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4e5/ny1ky7se0o25dzgl67hand8ss1vj7lsk.pdf
CV 10-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|71|2900|94|40|168|127|300|562|6,1|3|3|380|Wellmix CV 10-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-9, DN40, PN25, Hmax=94 м (IE3)|63|63|CV 10-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019951|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3cb/hc9fg9tfpaf22tfjw0zgnxxlcjaludlk.pdf
CV 10-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|81|2900|104|40|200|146|323|602|7,8|4|4|380|Wellmix CV 10-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-10, DN40, PN25, Hmax=104 м (IE3)|65|65|CV 10-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019950|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6c6/i8izz2zwhccpcu59040mfj69w5njmuc3.pdf
CV 10-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|95|2900|124|40|200|146|323|662|7,8|4|4|380|Wellmix CV 10-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-12, DN40, PN25, Hmax=124 м (IE3)|68|68|CV 10-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019949|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/08b/kxlzcksc9q7f0ddadbdysw1dy85s7u2o.pdf
CV 10-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|110|2900|144|40|212|160|379|747|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 10-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-14, DN40, PN25, Hmax=144 м (IE3)|98|98|CV 10-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019948|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6a8/79zk0brqce02zh2mhjnxy1b3diz1xv46.pdf
CV 10-16-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|125|2900|165|40|212|160|379|807|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 10-16-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-16, DN40, PN25, Hmax=165 м (IE3)|100|100|CV 10-16-0-HQCV|1|3|3|1|25019947|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/855/x68cf1soh9dcj13ihw3zvbdu40f9gx2l.pdf
CV 10-18-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|144|2900|185|40|212|160|417|867|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 10-18-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-18, DN40, PN25, Hmax=185 м (IE3)|125|125|CV 10-18-0-HQCV|1|3|3|1|25019854|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/645/ebfp1d6py3od33thzwxt0tnsmk1jp32i.pdf
CV 10-20-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|160|2900|206|40|212|160|417|927|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 10-20-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-20, DN40, PN25, Hmax=206 м (IE3)|128|128|CV 10-20-0-HQCV|1|3|3|1|25019853|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/29f/bau4n1q4yyvaw2k7y5p5lc7ctttecxy2.pdf
CV 10-22-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|178|2900|226|40|212|160|417|987|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 10-22-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 10-22, DN40, PN25, Hmax=226 м (IE3)|130|130|CV 10-22-0-HQCV|1|3|3|1|25019852|40|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1605/?oid=1724&vjl=1718|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/70c/sjldk6ep0oevhuzsbpdc70snjrbhgzhc.pdf
