|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 4-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,37 кВт)|18|2900|22|32|134|112|207|254|0,9|0,37|0,37|380|Wellmix CV 4-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-2, DN32, PN25, Hmax=22 м (IE3)|25|25|CV 4-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019873|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/aed/rmcqpx049t8bscnjnplbu9fbft9omt9f.pdf
CV 4-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,55 кВт)|24|2900|32|32|134|112|207|272|1,3|0,55|0,55|380|Wellmix CV 4-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-3, DN32, PN25, Hmax=32 м (IE3)|25|25|CV 4-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019872|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/982/56ag3681x4092e3oktchrme2yupmf08w.pdf
CV 4-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,75 кВт)|31|2900|41|32|134|112|207|290|1,7|0,75|0,75|380|Wellmix CV 4-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-4, DN32, PN25, Hmax=41 м (IE3)|26|26|CV 4-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019871|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9c3/e235ziflrvtrzex25wry04ggbijgqz9y.pdf
CV 4-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|40|2900|51|32|150|118|240|318|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 4-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-5, DN32, PN25, Hmax=51 м (IE3)|26|26|CV 4-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019870|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b9a/ihtmk5ppl6fuees1bwvhw30vvpthm9d9.pdf
CV 4-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|49|2900|61|32|150|118|240|336|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 4-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-6, DN32, PN25, Hmax=61 м (IE3)|28|28|CV 4-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019869|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/59f/423e26o6kjxm0s8a0bs09sdysvr7x30g.pdf
CV 4-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|59|2900|72|32|150|118|240|354|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 4-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-7, DN32, PN25, Hmax=72 м (IE3)|33|33|CV 4-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019868|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/41e/gbyyq5gbyja9zbzr8tkh5l0jprbo74kn.pdf
CV 4-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|71|2900|84|32|150|118|240|372|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 4-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-8, DN32, PN25, Hmax=84 м (IE3)|33|33|CV 4-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019867|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7d6/pq2xp0dfw75sox0sav1y48s3wkblbbtk.pdf
CV 4-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|87|2900|105|32|168|127|280|418|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 4-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-10, DN32, PN25, Hmax=105 м (IE3)|35|35|CV 4-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019866|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/191/486cvhootemlcl215xkoenac91cx1t7n.pdf
CV 4-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|103|2900|124|32|168|127|280|545|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 4-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-12, DN32, PN25, Hmax=124 м (IE3)|35|35|CV 4-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019865|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b53/rswyaxj6uhrqdy7die055c3on4z1hej4.pdf
CV 4-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|118|2900|142|32|168|127|300|490|6,1|3|3|380|Wellmix CV 4-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-14, DN32, PN25, Hmax=142 м (IE3)|38|38|CV 4-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019864|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3e7/zh1dyfk6dr3tbm61wfev7ra3zy4jivru.pdf
CV 4-16-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|134|2900|162|32|168|127|300|526|6,1|3|3|380|Wellmix CV 4-16-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-16, DN32, PN25, Hmax=162 м (IE3)|38|38|CV 4-16-0-HQCV|1|3|3|1|25019863|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/456/jykhia5cel1qdwohn7qd1n6cte5eq7jt.pdf
CV 4-18-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|149|2900|181|32|200|146|323|572|7,8|4|4|380|Wellmix CV 4-18-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-18, DN32, PN25, Hmax=181 м (IE3)|42|42|CV 4-18-0-HQCV|1|3|3|1|25019862|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/5ab/txz9mncoikilt67arxdr0i088319djib.pdf
CV 4-19-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|155|2900|191|32|200|146|323|590|7,8|4|4|380|Wellmix CV 4-19-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-19, DN32, PN25, Hmax=191 м (IE3)|48|48|CV 4-19-0-HQCV|1|3|3|1|25019861|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/469/izt741ca5jveo8paeun9h0g7s7jpwehh.pdf
CV 4-22-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|182|2900|220|32|200|146|323|644|7,8|4|4|380|Wellmix CV 4-22-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 4-22, DN32, PN25, Hmax=220 м (IE3)|53|53|CV 4-22-0-HQCV|1|3|3|1|25019860|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1603/?oid=1685&vjl=1681|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/5ce/k6t57y2bkmmu7rxle27gu72tprtxej21.pdf
