|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 45-01-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|15|2900|21|80|135|168|127|300|480|6,1|3|3|380|Wellmix CV 45-1-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-1-1, DN80, PN16, Hmax=21 м (IE3)|86|86|CV 45-1-1-HQCV|1|3|3|1|25019819|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/382/847q6w519slvg40v0y3ffjhjfcttu1c5.pdf
CV 45-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|19|2900|27|80|145|200|146|323|480|7,8|4|4|380|Wellmix CV 45-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-1-0, DN80, PN16, Hmax=27 м (IE3)|86|86|CV 45-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019923|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/729/ypir15iagl6fwdn5ikqn705sask4ysuy.pdf
CV 45-02-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|30|2900|41|80|185|212|160|379|668|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 45-2-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-2-2, DN80, PN16, Hmax=41 м (IE3)|102|102|CV 45-2-2-HQCV|1|3|3|1|25019921|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/391/zn1bvj8ortbybgjmq4yi46dxazk1cwo0.pdf
CV 45-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|39|2900|57|80|185|212|160|417|668|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 45-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-2-0, DN80, PN16, Hmax=57 м (IE3)|102|102|CV 45-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019922|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/2b5/dy4t0d8tv13syvgjvq333rsl6jt30w5i.pdf
CV 45-03-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|50|2900|67|80|250|255|178|448|806|20,6|11|11|380|Wellmix CV 45-3-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-3-2, DN80, PN16, Hmax=67 м (IE3)|175|175|CV 45-3-2-HQCV|1|3|3|1|25019919|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0f9/yh9p7uiqqqb4rr72kev5v4ph7468g43m.pdf
CV 45-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|58|2900|78|80|250|255|178|448|806|20,6|11|11|380|Wellmix CV 45-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-3-0, DN80, PN16, Hmax=78 м (IE3)|175|175|CV 45-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019920|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bfa/qhbxdc390j70e0ycwldxbkwkgz2j3csm.pdf
CV 45-04-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|69|2900|92|80|250|255|178|489|886|27,9|15|15|380|Wellmix CV 45-4-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-4-2, DN80, PN16, Hmax=92 м (IE3)|187|187|CV 45-4-2-HQCV|1|3|3|1|25019917|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b81/wzi1f4p72ebqbn5quz32a65bz3jlp370.pdf
CV 45-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|77|2900|103|80|250|255|178|489|886|27,9|15|15|380|Wellmix CV 45-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-4-0, DN80, PN16, Hmax=103 м (IE3)|187|187|CV 45-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019918|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fe9/ytavq870dc3nrztcfay6b4hnhmkl3ezk.pdf
CV 45-05-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|88|2900|119|80|250|313|257|542|966|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 45-5-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-5-2, DN80, PN16, Hmax=119 м (IE3)|208|208|CV 45-5-2-HQCV|1|3|3|1|25019817|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b3b/vabxlctsv3yfwskbtuap6vnz8o9wo4pr.pdf
CV 45-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|97|2900|129|80|250|313|257|542|966|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 45-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-5-0, DN80, PN16, Hmax=129 м (IE3)|208|208|CV 45-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019818|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/31d/5cqoj6o789cbabxln241w93hyvg88nga.pdf
CV 45-06-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|109|2900|142|80|250|356|270|580|1046|40,5|22|22|380|Wellmix CV 45-6-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-6-2, DN80, PN25, Hmax=142 м (IE3)|251|251|CV 45-6-2-HQCV|1|3|3|1|25019916|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/516/ev1pr9zv51qsfcbtty7zqqj7y1r5onaq.pdf
CV 45-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|118|2900|152|80|250|356|270|580|1046|40,5|22|22|380|Wellmix CV 45-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-6-0, DN80, PN25, Hmax=152 м (IE3)|251|251|CV 45-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019816|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/042/1ccpkad2dl46mphs79hg7e8yamlieoc6.pdf
CV 45-07-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|128|2900|171|80|300|395|304|653|1126|54,9|30|30|380|Wellmix CV 45-7-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-7-2, DN80, PN25, Hmax=171 м (IE3)|315|315|CV 45-7-2-HQCV|1|3|3|1|25019814|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8c2/0t5p1q8qv51m9n0twb7pk08fbqlp3pl8.pdf
CV 45-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|136|2900|181|80|300|395|304|653|1126|54,9|30|30|380|Wellmix CV 45-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-7-0, DN80, PN25, Hmax=181 м (IE3)|315|315|CV 45-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019815|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7ff/wp8j4av98wbp4fsibbnml63eufzkgpip.pdf
CV 45-08-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|147|2900|195|80|300|395|304|653|1206|54,9|30|30|380|Wellmix CV 45-8-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-8-2, DN80, PN25, Hmax=195 м (IE3)|319|319|CV 45-8-2-HQCV|1|3|3|1|25019812|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d34/hs1j3ofx53sl5df7tk3m1jwccyg5a52j.pdf
CV 45-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|155|2900|205|80|300|395|304|653|1206|54,9|30|30|380|Wellmix CV 45-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-8-0, DN80, PN25, Hmax=205 м (IE3)|319|319|CV 45-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019813|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/34f/g58vupmfns5fc0hak31ikauurp4ldmb0.pdf
CV 45-09-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|169|2900|220|80|300|395|304|653|1286|54,9|30|30|380|Wellmix CV 45-9-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-9-2, DN80, PN25, Hmax=220 м (IE3)|323|323|CV 45-9-2-HQCV|1|3|3|1|25019810|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/36c/z3ls69q9q98owvtwpv29ny4kbhiztwgk.pdf
CV 45-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|177|2900|230|80|300|395|304|653|1286|67,4|37|37|380|Wellmix CV 45-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-9-0, DN80, PN25, Hmax=230 м (IE3)|323|323|CV 45-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019811|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3f1/ifv9ach4wcoq7ibsugifsgmmve83yc68.pdf
CV 45-10-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|188|2900|250|80|300|395|304|653|1366|67,4|37|37|380|Wellmix CV 45-10-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-10-2, DN80, PN33, Hmax=250 м (IE3)|347|347|CV 45-10-2-HQCV|1|3|3|1|25019808|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fcf/7qi2facb7jjk83ryx8x0nkmkwgc3dg6p.pdf
CV 45-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|196|2900|260|80|300|395|304|653|1366|67,4|37|37|380|Wellmix CV 45-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-10-0, DN80, PN33, Hmax=260 м (IE3)|347|347|CV 45-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019809|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/456/9xe7kfrjynfg6xbezewkvfc7pcq3rl84.pdf
CV 45-11-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|209|2900|278|80|350|470|345|700|1446|80,8|45|45|380|Wellmix CV 45-11-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-11-2, DN80, PN33, Hmax=278 м (IE3)|413|413|CV 45-11-2-HQCV|1|3|3|1|25019806|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6db/e1kgf1yqi31igwi8d8ec9218yedvbd1c.pdf
CV 45-11-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|217|2900|288|80|350|470|345|700|1446|80,8|45|45|380|Wellmix CV 45-11-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-11-0, DN80, PN33, Hmax=288 м (IE3)|413|413|CV 45-11-0-HQCV|1|3|3|1|25019807|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/da4/dufnnuzlxc2o4m6wr2fgejp7pf9zo58x.pdf
CV 45-12-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|230|2900|300|80|350|470|345|700|1526|80,8|45|45|380|Wellmix CV 45-12-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-12-2, DN80, PN33, Hmax=300 м (IE3)|417|417|CV 45-12-2-HQCV|1|3|3|1|25019804|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0b6/p0c9iaifrxbaaulfnmz27k0criwkomrs.pdf
CV 45-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|239|2900|315|80|350|470|345|700|1526|80,8|45|45|380|Wellmix CV 45-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-12-0, DN80, PN33, Hmax=315 м (IE3)|417|417|CV 45-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019805|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/957/4b0cavz0oqvan3ny7ksehla7b7c4dyuy.pdf
CV 45-13-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|250|2900|328|80|350|470|345|700|1606|80,8|45|45|380|Wellmix CV 45-13-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 45-13-2, DN80, PN33, Hmax=328 м (IE3)|421|421|CV 45-13-2-HQCV|1|3|3|1|25019803|80|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1609/?oid=1803&vjl=1788|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7d4/w48mtwgde3xmukota3h1sh2wkeez0yaj.pdf
