|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 90-01-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|13|2900|26|100|185|212|160|379|634|10,6|5,5|5,5|Wellmix CV 90-1-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-1-1, DN100, PN16, Hmax=26 м (IE3)|120|120|CV 90-1-1-HQCV|25019785|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d33/jfsec6gvz4b5gtw2s1ksbu1bq2g85yte.pdf
CV 90-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|19|2900|36|100|185|212|160|417|634|14,4|7,5|7,5|Wellmix CV 90-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-1-0, DN100, PN16, Hmax=36 м (IE3)|122|122|CV 90-1-0-HQCV|25019786|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/20e/32fx8p68ms775ncgo580ry7d08c0rg98.pdf
CV 90-02-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|28|2900|48|100|250|255|178|448|756|20,6|11|11|Wellmix CV 90-2-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-2-2, DN100, PN16, Hmax=48 м (IE3)|165|165|CV 90-2-2-HQCV|25019783|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/366/g0moc0w53dpkuht77mzplin49hndauu5.pdf
CV 90-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|40|2900|67|100|250|255|178|489|756|27,9|15|15|Wellmix CV 90-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-2-0, DN100, PN16, Hmax=67 м (IE3)|198|198|CV 90-2-0-HQCV|25019784|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/949/qhxm9polermcvfoli546m48a2of1dspn.pdf
CV 90-03-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|49|2900|80|100|250|313|257|542|848|34,2|18,5|18,5|Wellmix CV 90-3-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-3-2, DN100, PN16, Hmax=80 м (IE3)|212|212|CV 90-3-2-HQCV|25019782|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/dcd/0xj3a4id61ycghqfl7ahwu2fsy7bawz1.pdf
CV 90-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|61|2900|98|100|250|356|270|580|848|40,5|22|22|Wellmix CV 90-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-3-0, DN100, PN16, Hmax=98 м (IE3)|265|265|CV 90-3-0-HQCV|25019715|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b15/fhgxftwa6rawlw2qpf8ya4wjd811lnhg.pdf
CV 90-04-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|72|2900|112|100|300|395|304|653|940|54,9|30|30|Wellmix CV 90-4-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-4-2, DN100, PN16, Hmax=112 м (IE3)|348|348|CV 90-4-2-HQCV|25019780|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ef5/xf3cjqun38fywc6tscziyj3039k9ou61.pdf
CV 90-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|84|2900|128|100|300|395|304|653|940|54,9|30|30|Wellmix CV 90-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-4-0, DN100, PN16, Hmax=128 м (IE3)|348|348|CV 90-4-0-HQCV|25019781|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/45e/1f3kzec3486uj1wfgsku26v5toir28sc.pdf
CV 90-05-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|95|2900|143|100|300|395|304|653|1032|67,4|37|37|Wellmix CV 90-5-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-5-2, DN100, PN25, Hmax=143 м (IE3)|375|375|CV 90-5-2-HQCV|25019778|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7e8/zxh86oorlfphhimgd326z256iiajdkto.pdf
CV 90-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|107|2900|160|100|300|395|304|653|1032|67,4|37|37|Wellmix CV 90-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-5-0, DN100, PN25, Hmax=160 м (IE3)|375|375|CV 90-5-0-HQCV|25019779|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/851/l65glyvt3vfsxjygawh71i3lb8lpfall.pdf
CV 90-06-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|118|2900|177|100|300|470|345|700|1124|80,8|45|45|Wellmix CV 90-6-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-6-2, DN100, PN25, Hmax=177 м (IE3)|438|438|CV 90-6-2-HQCV|25019776|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/140/vsaeoyy7miwhhiyt9o75bm1c8wqt7tbk.pdf
CV 90-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|130|2900|192|100|300|470|345|700|1124|80,8|45|45|Wellmix CV 90-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 90-6-0, DN100, PN25, Hmax=192 м (IE3)|438|438|CV 90-6-0-HQCV|25019777|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1611/?oid=1838&vjl=1836|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1ca/jnrf4scyj6kwc4s2pylibxudalot9cwf.pdf
