|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 2-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,37 кВт)|14|2900|18|32|134|112|207|254|0,9|0,37|0,37|380|Wellmix CV 2-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-2, DN32, PN25, Hmax=18 м (IE3)|22|22|CV 2-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019895|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/698/fonzewlz2nn64l8a52bpvrxw8pjffzdj.pdf
CV 2-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,37 кВт)|20|2900|25|32|134|112|207|272|0,9|0,37|0,37|380|Wellmix CV 2-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-3, DN32, PN25, Hmax=25 м (IE3)|22|22|CV 2-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019894|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ba3/dhq85424x60zjry1sq1g5p9bbcyh03xr.pdf
CV 2-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,55 кВт)|28|2900|35|32|134|112|207|290|1,3|0,55|0,55|380|Wellmix CV 2-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-4, DN32, PN25, Hmax=35 м (IE3)|25|25|CV 2-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019893|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/910/ita47wqmuvqo4v64uctgog2lxh6gnchr.pdf
CV 2-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,55 кВт)|37|2900|45|32|134|112|207|308|1,3|0,55|0,55|380|Wellmix CV 2-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-5, DN32, PN25, Hmax=45 м (IE3)|25|25|CV 2-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019892|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d9a/yyele0j97e5nfmprgk8r68ze5101i04x.pdf
CV 2-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,75 кВт)|44|2900|54|32|134|112|207|326|1,7|0,75|0,75|380|Wellmix CV 2-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-6, DN32, PN25, Hmax=54 м (IE3)|27|27|CV 2-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019891|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0d8/46pm25yniz49u5dpjyixc7neeiha521s.pdf
CV 2-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,75 кВт)|52|2900|62|32|134|112|207|344|1,7|0,75|0,75|380|Wellmix CV 2-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-7, DN32, PN25, Hmax=62 м (IE3)|27|27|CV 2-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019890|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c8b/gru1u1kkup519yuf9yumu9252wbhqe0n.pdf
CV 2-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|63|2900|79|32|150|118|240|390|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 2-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-9, DN32, PN25, Hmax=79 м (IE3)|29|29|CV 2-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019889|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/62f/hdzox6078ruhbw9ozdypcyxp8n2gnzk9.pdf
CV 2-11-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|74|2900|96|32|150|118|240|426|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 2-11-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-11, DN32, PN25, Hmax=96 м (IE3)|29|29|CV 2-11-0-HQCV|1|3|3|1|25019888|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/13d/36juaqw3bhp7v7ysmypbhm5clixahohy.pdf
CV 2-13-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|90|2900|116|32|150|118|240|462|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 2-13-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-13, DN32, PN25, Hmax=116 м (IE3)|32|32|CV 2-13-0-HQCV|1|3|3|1|25019887|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/061/7l4l5b0n5r2qiu92se6i41f36tsoqxar.pdf
CV 2-15-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|105|2900|132|32|150|118|240|498|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 2-15-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-15, DN32, PN25, Hmax=132 м (IE3)|32|32|CV 2-15-0-HQCV|1|3|3|1|25019886|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/61b/yy4tbtu7vu0fwiieo9g1kb951ytz8f4v.pdf
CV 2-18-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|125|2900|158|32|168|127|280|562|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 2-18-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-18, DN32, PN25, Hmax=158 м (IE3)|38|38|CV 2-18-0-HQCV|1|3|3|1|25019885|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/485/p76kiofw99hko08phfxv2ujvuvx6zz6c.pdf
CV 2-22-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|152|2900|190|32|168|127|280|634|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 2-22-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-22, DN32, PN25, Hmax=190 м (IE3)|43|43|CV 2-22-0-HQCV|1|3|3|1|25019884|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/743/5dguw9jaginm55pl7ukxtn71416k3gzj.pdf
CV 2-26-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|180|2900|223|32|168|127|300|706|6,1|3|3|380|Wellmix CV 2-26-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 2-26, DN32, PN25, Hmax=223 м (IE3)|48|48|CV 2-26-0-HQCV|1|3|3|1|25019883|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1601/?oid=1641&vjl=1638|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b9d/yv101zxexh16g5fe21wznhw42yh1zm57.pdf
