|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 5-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,37 кВт)|11|2900|17|32|134|112|207|272|0,9|0,37|0,37|380|Wellmix CV 5-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-2, DN32, PN25, Hmax=17 м (IE3)|23|23|CV 5-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019977|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/764/k284j4x26eppzizw8tuks2bj2nwm7wsr.pdf
CV 5-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,55 кВт)|15|2900|21|32|134|112|207|299|1,3|0,55|0,55|380|Wellmix CV 5-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-3, DN32, PN25, Hmax=21 м (IE3)|23|23|CV 5-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019976|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a50/b1c6lxz8g70eoee20hz4z67qy8ut4bg1.pdf
CV 5-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,55 кВт)|20|2900|28|32|134|112|207|326|1,3|0,55|0,55|380|Wellmix CV 5-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-4, DN32, PN25, Hmax=28 м (IE3)|25|25|CV 5-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019975|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/453/el30fxqr9yveoi4iq6p4fxlv7fnj9muz.pdf
CV 5-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (0,75 кВт)|24,5|2900|32|32|134|112|207|353|1,7|0,75|0,75|380|Wellmix CV 5-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-5, DN32, PN25, Hmax=32 м (IE3)|25|25|CV 5-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019974|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9dc/4fo5ennbux4zj28ye2d1e6vmaljiywjg.pdf
CV 5-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|30|2900|39|32|134|112|207|390|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 5-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-6, DN32, PN25, Hmax=39 м (IE3)|29|29|CV 5-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019973|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8dc/11fo0bdatsg4ixiqqyry9254vtc8vy5k.pdf
CV 5-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|35|2900|45,5|32|150|118|240|417|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 5-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-7, DN32, PN25, Hmax=45,5 м (IE3)|31|31|CV 5-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019972|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3df/deoeqmjh4gzuwtcbv5vh3st8lr8glf6i.pdf
CV 5-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|40|2900|52|32|150|118|240|444|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 5-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-8, DN32, PN25, Hmax=52 м (IE3)|32|32|CV 5-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019971|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e5e/ejeimd1cshgffsnod8uvccrvymnp5uhl.pdf
CV 5-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|45|2900|58,5|32|150|118|240|471|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 5-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-9, DN32, PN25, Hmax=58,5 м (IE3)|38|38|CV 5-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019970|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b69/z1eg8tus4ts28p0qwkqlhv5vh6j84u4x.pdf
CV 5-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|50|2900|65|32|150|118|280|498|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 5-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-10, DN32, PN25, Hmax=65 м (IE3)|39|39|CV 5-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019969|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/850/y93f848191kg7vljzylj45tm8y5u0dyd.pdf
CV 5-11-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|56|2900|72|32|168|127|280|535|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-11-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-11, DN32, PN25, Hmax=72 м (IE3)|40|40|CV 5-11-0-HQCV|1|3|3|1|25019968|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8e8/lrnovzq4top3f9tbguw3d24dyr8xw5pt.pdf
CV 5-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|62|2900|80|32|168|127|280|562|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-12, DN32, PN25, Hmax=80 м (IE3)|41|41|CV 5-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019967|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bd6/pxkkjmuf21oholzymsrfk2bx3ccrr98x.pdf
CV 5-13-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|68|2900|87|32|168|127|280|589|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-13-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-13, DN32, PN25, Hmax=87 м (IE3)|42|42|CV 5-13-0-HQCV|1|3|3|1|25019966|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1c6/rmd75ownllt6tpi2l0betmxalcjfm36t.pdf
CV 5-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|74|2900|93|32|168|127|280|616|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-14, DN32, PN25, Hmax=93 м (IE3)|43|43|CV 5-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019965|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d5b/0aw51wc2vhidyqpll2jheq2hxbx4txs9.pdf
CV 5-15-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|80|2900|101|32|168|127|280|543|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-15-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-15, DN32, PN25, Hmax=101 м (IE3)|44|44|CV 5-15-0-HQCV|1|3|3|1|25019964|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/95d/y6ntsgh0rhyoj6zjqk2zc4c7n3qldanx.pdf
CV 5-16-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|85|2900|108|32|168|127|300|670|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 5-16-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-16, DN32, PN25, Hmax=108 м (IE3)|45|45|CV 5-16-0-HQCV|1|3|3|1|25019963|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/df0/zijlc2kp709gx17f2aj9lz2ub4ttrvqk.pdf
CV 5-18-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|96|2900|121|32|168|127|300|724|6,1|3|3|380|Wellmix CV 5-18-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-18, DN32, PN25, Hmax=121 м (IE3)|48|48|CV 5-18-0-HQCV|1|3|3|1|25019962|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9d8/2zdll6uze4f05nzrmuaa3ephvejgilnb.pdf
CV 5-20-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|105|2900|134|32|200|146|323|778|6,1|3|3|380|Wellmix CV 5-20-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-20, DN32, PN25, Hmax=134 м (IE3)|49|49|CV 5-20-0-HQCV|1|3|3|1|25019961|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/06c/iw55yf1m3hpycnd70yk2izw66ij808ln.pdf
CV 5-22-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|116|2900|146|32|200|146|323|842|7,8|4|4|380|Wellmix CV 5-22-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-22, DN32, PN25, Hmax=146 м (IE3)|61|61|CV 5-22-0-HQCV|1|3|3|1|25019960|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e42/cvlni67qda9na87aco7fcy3jqmu3sgj8.pdf
CV 5-24-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|127|2900|158|32|200|146|323|896|7,8|4|4|380|Wellmix CV 5-24-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-24, DN32, PN25, Hmax=158 м (IE3)|62|62|CV 5-24-0-HQCV|1|3|3|1|25019959|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/30b/u2gjrpyaf287ju9cve74onl0mec1fe2z.pdf
CV 5-26-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|138|2900|171|32|200|146|323|950|7,8|4|4|380|Wellmix CV 5-26-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-26, DN32, PN25, Hmax=171 м (IE3)|64|64|CV 5-26-0-HQCV|1|3|3|1|25019859|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/497/01bvtypozrwmeiqhu3ig1hwj4cqjegaj.pdf
CV 5-29-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|157|2900|195|32|200|146|323|1031|7,8|4|4|380|Wellmix CV 5-29-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-29, DN32, PN25, Hmax=195 м (IE3)|67|67|CV 5-29-0-HQCV|1|3|3|1|25019858|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6d5/elbxancdy4qxnukyat1psuhc3g1kzf6v.pdf
CV 5-32-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|176|2900|215|32|212|160|379|1139|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 5-32-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-32, DN32, PN25, Hmax=215 м (IE3)|82|82|CV 5-32-0-HQCV|1|3|3|1|25019857|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/140/9xf1gp53ibbks7wy2qgc4u4zklxzbjr7.pdf
CV 5-36-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|198|2900|240|32|212|160|379|1247|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 5-36-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 5-36, DN32, PN25, Hmax=240 м (IE3)|85|85|CV 5-36-0-HQCV|1|3|3|1|25019856|32|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1604/?oid=1708&vjl=1695|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/36a/nl48h39qvblve5t4xtz8n7aaygrqxap4.pdf
