|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 64-01-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|13|2900|21|100|145|200|146|323|480|7,8|4|4|Wellmix CV 64-1-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-1-1, DN100, PN16, Hmax=21 м (IE3)|105|105|CV 64-1-1-HQCV|1|3|3|1|25019802|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/41e/hbqpfejeqrr811q0z6695nyafgh4840e.pdf
CV 64-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|19|2900|30|100|185|212|160|379|480|10,6|5,5|5,5|Wellmix CV 64-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-1-0, DN100, PN16, Hmax=30 м (IE3)|110|110|CV 64-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019915|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b42/w1hlh8ojmodxqbvk3tyn3620z41lb6to.pdf
CV 64-02-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|26|2900|41|100|185|212|160|417|668|14,4|7,5|7,5|Wellmix CV 64-2-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-2-2, DN100, PN16, Hmax=41 м (IE3)|120|120|CV 64-2-2-HQCV|1|3|3|1|25019913|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a96/ea0mu4g5hyg0golts08zgzz51tsznojn.pdf
CV 64-02-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|34|2900|51|100|250|255|178|448|668|20,6|11|11|Wellmix CV 64-2-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-2-1, DN100, PN16, Hmax=51 м (IE3)|155|155|CV 64-2-1-HQCV|1|3|3|1|25019801|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/685/0bzr8xobb7o3vt41ouiwszc3vmpg07dt.pdf
CV 64-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|40|2900|61|100|250|255|178|448|726|20,6|11|11|Wellmix CV 64-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-2-0, DN100, PN16, Hmax=61 м (IE3)|155|155|CV 64-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019914|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d97/nohhwjub9583ltllq1nhzn8bv9voe33s.pdf
CV 64-03-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|46|2900|70|100|250|255|178|489|806|27,9|15|15|Wellmix CV 64-3-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-3-2, DN100, PN16, Hmax=70 м (IE3)|195|195|CV 64-3-2-HQCV|1|3|3|1|25019911|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a48/oks1hsmjfzx7ej9422os00qhuqwiwm7c.pdf
CV 64-03-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|53|2900|80|100|250|255|178|489|806|27,9|15|15|Wellmix CV 64-3-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-3-1, DN100, PN16, Hmax=80 м (IE3)|195|195|CV 64-3-1-HQCV|1|3|3|1|25019912|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ef3/qqwmja90yom9bmj8vnnyzoo2xnzloysl.pdf
CV 64-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|60|2900|91|100|250|313|257|542|806|34,2|18,5|18,5|Wellmix CV 64-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-3-0, DN100, PN16, Hmax=91 м (IE3)|205|205|CV 64-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019800|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9ef/t3bo4i0sgne5x6fv837xp473w2b4vicc.pdf
CV 64-04-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|66|2900|100|100|250|313|257|542|886|34,2|18,5|18,5|Wellmix CV 64-4-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-4-2, DN100, PN25, Hmax=100 м (IE3)|208|208|CV 64-4-2-HQCV|1|3|3|1|25019910|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/2ce/ssvia8qf47ae0dpacnxoyfrvkjkcadnc.pdf
CV 64-04-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|73|2900|110|100|250|356|270|580|886|40,5|22|22|Wellmix CV 64-4-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-4-1, DN100, PN25, Hmax=110 м (IE3)|260|260|CV 64-4-1-HQCV|1|3|3|1|25019798|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/411/e3eycmj2057yx7v5wpa6bf9g7ibib745.pdf
CV 64-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|80|2900|120|100|250|356|270|580|886|40,5|22|22|Wellmix CV 64-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-4-0, DN100, PN25, Hmax=120 м (IE3)|260|260|CV 64-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019799|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/53a/czo5jdwi0k1xookx0xbn7e97z2c6c2ol.pdf
CV 64-05-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|89|2900|130|100|300|395|304|653|966|54,9|30|30|Wellmix CV 64-5-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-5-2, DN100, PN25, Hmax=130 м (IE3)|345|345|CV 64-5-2-HQCV|1|3|3|1|25019795|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f4c/ag1oys2u6kk9l3etlrz1cuy3k1gxxa4q.pdf
CV 64-05-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|96|2900|139|100|300|395|304|653|966|54,9|30|30|Wellmix CV 64-5-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-5-1, DN100, PN25, Hmax=139 м (IE3)|345|345|CV 64-5-1-HQCV|1|3|3|1|25019796|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6d1/1exbembdd50ihxr46h7w5r11mv4gm1ie.pdf
CV 64-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|103|2900|149|100|300|395|304|653|966|54,9|30|30|Wellmix CV 64-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-5-0, DN100, PN25, Hmax=149 м (IE3)|345|345|CV 64-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019797|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4fa/qki8vkjvllf4g7o29cojbobwzen3dilu.pdf
CV 64-06-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|112|2900|160|100|300|395|304|653|1046|54,9|30|30|Wellmix CV 64-6-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-6-2, DN100, PN25, Hmax=160 м (IE3)|350|350|CV 64-6-2-HQCV|1|3|3|1|25019792|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f57/xzr9cgtf4qwbyj5tyqgtf1sihc1bffuw.pdf
CV 64-06-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|118|2900|170|100|300|395|304|653|1046|67,4|37|37|Wellmix CV 64-6-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-6-1, DN100, PN25, Hmax=170 м (IE3)|370|370|CV 64-6-1-HQCV|1|3|3|1|25019793|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e7b/axu2qes9vfe8d0sgnv7d2l7bx24mj5zq.pdf
CV 64-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|125|2900|179|100|300|395|304|653|1046|67,4|37|37|Wellmix CV 64-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-6-0, DN100, PN25, Hmax=179 м (IE3)|370|370|CV 64-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019794|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fac/mdwubixcm6xono6v8bwo28okw3ol1zb7.pdf
CV 64-07-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|133|2900|190|100|300|395|304|653|1126|67,4|37|37|Wellmix CV 64-7-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-7-1, DN100, PN25, Hmax=190 м (IE3)|375|375|CV 64-7-2-HQCV|1|3|3|1|25019789|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/901/xey9vhi2u6ic3pl3f2ksxjkrx6wk0zpq.pdf
CV 64-07-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (37 кВт)|140|2900|199|100|300|395|304|653|1126|67,4|37|37|Wellmix CV 64-7-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-7-2, DN100, PN25, Hmax=199 м (IE3)|375|375|CV 64-7-1-HQCV|1|3|3|1|25019790|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/449/s3rj79ioc6235t2lfzxow9at60la3v1c.pdf
CV 64-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|147|2900|210|100|350|470|345|700|1126|80,8|45|45|Wellmix CV 64-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-7-0, DN100, PN25, Hmax=210 м (IE3)|435|435|CV 64-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019791|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/539/oiypinwfpufgeq2ur82h2vl3xbqqxs8m.pdf
CV 64-08-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|155|2900|219|100|350|470|345|700|1206|80,8|45|45|Wellmix CV 64-8-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-8-2, DN100, PN25, Hmax=219 м (IE3)|440|440|CV 64-8-2-HQCV|1|3|3|1|25019787|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/464/nuhaeklnyjr1cdyetwju5hsz548z1zkq.pdf
CV 64-08-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (45 кВт)|162|2900|230|100|350|470|345|700|1206|80,8|45|45|Wellmix CV 64-8-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 64-8-1, DN100, PN25, Hmax=230 м (IE3)|440|440|CV 64-8-1-HQCV|1|3|3|1|25019788|100|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1610/?oid=1825&vjl=1813|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/89f/vdl01z7ammudf1mh7l70n0yf93zu8flh.pdf
