|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 20-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|10,5|2900|15|50|121|118|121|240|332|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 20-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-1, DN50, PN16, Hmax=15 м (IE3)|45|45|CV 20-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019845|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/46e/6vapfeyxwcw2i16w53932mfhk2b0luj0.pdf
CV 20-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|21|2900|28|50|135|168|127|280|389|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 20-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-2, DN50, PN16, Hmax=28 м (IE3)|50|50|CV 20-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019938|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/247/w040vs40m7twk9z0zqa7riy7rzgbee37.pdf
CV 20-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|32|2900|42|50|145|200|146|323|444|7,8|4|4|380|Wellmix CV 20-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-3, DN50, PN16, Hmax=42 м (IE3)|60|60|CV 20-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019937|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/385/r7io1e5lfeaqsl1l870dxwlkbyeraagv.pdf
CV 20-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|43|2900|58|50|185|212|160|379|514|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 20-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-4, DN50, PN16, Hmax=58 м (IE3)|85|85|CV 20-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019936|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f8a/za3902pbrf49s1w0oyr5jhlcau6s9b9a.pdf
CV 20-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|55|2900|71|50|185|212|160|379|559|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 20-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-5, DN50, PN16, Hmax=71 м (IE3)|88|88|CV 20-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019935|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9dc/5sh2islvt8jlzccxbz8h7nq3nepq2arg.pdf
CV 20-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|66|2900|84|50|185|212|160|417|604|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 20-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-6, DN50, PN16, Hmax=84 м (IE3)|92|92|CV 20-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019934|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ecc/n6cijpaeth9td1wtc9jrmtymav0jr0ec.pdf
CV 20-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|77|2900|100|50|185|212|160|417|649|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 20-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-7, DN50, PN16, Hmax=100 м (IE3)|95|95|CV 20-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019933|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/52b/ltoswo1yjx8e91h245p225dq8lmn7uxn.pdf
CV 20-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|89|2900|114|50|250|255|178|448|779|20,6|11|11|380|Wellmix CV 20-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-8, DN50, PN16, Hmax=114 м (IE3)|135|135|CV 20-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019932|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a56/sngmk37v1pa2e82mabmwifq9keocweat.pdf
CV 20-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|112|2900|142|50|250|255|178|448|869|20,6|11|11|380|Wellmix CV 20-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-10, DN50, PN16, Hmax=142 м (IE3)|141|141|CV 20-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019844|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/253/im0vncbuirk0n5lyi3yjbwj68a8jalog.pdf
CV 20-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|136|2900|170|50|250|255|178|489|959|27,9|15|15|380|Wellmix CV 20-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-12, DN50, PN16, Hmax=170 м (IE3)|148|148|CV 20-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019843|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3a6/tv3echo2lud852qc1eelvqbxscmjibuj.pdf
CV 20-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|161|2900|198|50|250|255|178|489|1049|27,9|15|15|380|Wellmix CV 20-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-14, DN50, PN16, Hmax=198 м (IE3)|153|153|CV 20-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019842|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/85a/1e1e8noxr1n3j3zr8vug6n2n22uprg58.pdf
CV 20-16-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|186|2900|226|50|250|313|257|542|1139|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 20-16-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-16, DN50, PN16, Hmax=226 м (IE3)|173|173|CV 20-16-0-HQCV|1|3|3|1|25019841|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/075/3h1do1nzn5b6nt0birmu6dav99u2d79i.pdf
CV 20-17-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|202|2900|242|50|250|313|257|542|1184|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 20-17-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 20-17, DN50, PN16, Hmax=242 м (IE3)|176|176|CV 20-17-0-HQCV|1|3|3|1|25019840|50|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1607/?oid=1751&vjl=1748|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c2e/2xg4bftcqdeqztdkhy0z24hqdf8l2st7.pdf
