|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 15-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,1 кВт)|11|2900|15|50|121|118|121|240|332|2,4|1,1|1,1|380|Wellmix CV 15-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-1, DN50, PN16, Hmax=15 м (IE3)|45|45|CV 15-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019851|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/20d/9pjs0tnlt99oka4u47epdsi5451cmbit.pdf
CV 15-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|22|2900|29|50|135|168|127|280|389|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 15-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-2, DN50, PN16, Hmax=29 м (IE3)|50|50|CV 15-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019946|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f5a/kph4evr8n1rqedr9nyoalstt3t0fbhxy.pdf
CV 15-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|33|2900|43|50|135|168|127|300|434|6,1|3|3|380|Wellmix CV 15-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-3, DN50, PN16, Hmax=43 м (IE3)|55|55|CV 15-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019945|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/628/58ynndd1tykhhpew19963jqbml6qs4xi.pdf
CV 15-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|44|2900|58|50|145|200|146|323|489|7,8|4|4|380|Wellmix CV 15-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-4, DN50, PN16, Hmax=58 м (IE3)|60|60|CV 15-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019944|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cce/340wzi83281xtzum3pkkhw48ug075dhi.pdf
CV 15-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|56|2900|71|50|145|200|146|323|534|7,8|4|4|380|Wellmix CV 15-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-5, DN50, PN16, Hmax=71 м (IE3)|63|63|CV 15-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019943|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d9f/rhak19ifiadfwmjhmgu06f5ygwe4hgun.pdf
CV 15-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|67|2900|85|50|185|212|160|379|604|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 15-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-6, DN50, PN16, Hmax=85 м (IE3)|93|93|CV 15-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019942|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6c9/wxd495ea6en0b2dw37y5985una11tvmt.pdf
CV 15-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|80|2900|98|50|185|212|160|379|649|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 15-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-7, DN50, PN16, Hmax=98 м (IE3)|97|97|CV 15-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019941|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c0c/mzao1e7ee2ejfua5m9u7o44ahfytti2j.pdf
CV 15-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|93|2900|112|50|185|212|160|417|694|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 15-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-8, DN50, PN16, Hmax=112 м (IE3)|100|100|CV 15-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019940|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9cb/1tm7mapnf3p9ff0t1hxbn7r7bclurb0f.pdf
CV 15-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|104|2900|126|50|185|212|160|417|739|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 15-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-9, DN50, PN16, Hmax=126 м (IE3)|102|102|CV 15-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019939|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f0e/enw2rl6svexd93u22fvo401gxj12r5gp.pdf
CV 15-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|120|2900|141|50|250|255|178|448|869|20,6|11|11|380|Wellmix CV 15-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-10, DN50, PN16, Hmax=141 м (IE3)|145|145|CV 15-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019850|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6da/04zpr573f3isko5x4kv1uixh711ffacs.pdf
CV 15-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|140|2900|168|50|250|255|178|448|959|20,6|11|11|380|Wellmix CV 15-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-12, DN50, PN16, Hmax=168 м (IE3)|150|150|CV 15-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019849|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/668/z65zki0sb1vidou6bi4nq0hvdxx80rs1.pdf
CV 15-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|162|2900|196|50|250|255|178|448|1047|20,6|11|11|380|Wellmix CV 15-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-14, DN50, PN16, Hmax=196 м (IE3)|152|152|CV 15-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019848|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a8d/wcrbw3dsyszdfaldv42s1lqs8m7l1gm5.pdf
CV 15-16-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|185|2900|224|50|250|255|178|489|1139|27,9|15|15|380|Wellmix CV 15-16-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-16, DN50, PN16, Hmax=224 м (IE3)|153|153|CV 15-16-0-HQCV|1|3|3|1|25019847|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4cb/rilx6qvn7dablsez0n3p8m9cnsx7a1wz.pdf
CV 15-17-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|193|2900|236|50|250|255|178|489|1184|27,9|15|15|380|Wellmix CV 15-17-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 15-17, DN50, PN16, Hmax=236 м (IE3)|165|165|CV 15-17-0-HQCV|1|3|3|1|25019846|50,00|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1606/?oid=1738&vjl=1734|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/55a/13wit6z5q3q6aeyzxydomgefrqgcpa60.pdf
