|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Номинальная скорость##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Полная мощность##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##KILOVOLT_AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Количество##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CV 32-01-1-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (1,5 кВт)|10|2900|18|65|145|168|127|280|427|3,2|1,5|1,5|380|Wellmix CV 32-1-1-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-1-1, DN65, PN16, Hmax=22 м (IE3)|62|62|CV 32-1-1-HQCV|1|3|3|1|25019838|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a9d/xozotxqdd4eqkfzhbo1onlq7vxw2x5zq.pdf
CV 32-01-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (2,2 кВт)|13|2900|22|65|145|168|127|280|427|4,6|2,2|2,2|380|Wellmix CV 32-1-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-1-0, DN65, PN16, Hmax=18 м (IE3)|63|63|CV 32-1-0-HQCV|1|3|3|1|25019839|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/235/dumtc38tjabtm5d4q5cxxltu0sf23hfp.pdf
CV 32-02-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (3 кВт)|19|2900|34|65|145|168|127|300|497|6,1|3|3|380|Wellmix CV 32-2-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-2-2, DN65, PN16, Hmax=41 м (IE3)|77|77|CV 32-2-2-HQCV|1|3|3|1|25019837|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7bc/2240jbfgucn9v7d3rw4019td6ii8n5oj.pdf
CV 32-02-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|24|2900|41|65|155|200|146|323|497|7,8|4|4|380|Wellmix CV 32-2-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-2-0, DN65, PN16, Hmax=34 м (IE3)|88|88|CV 32-2-0-HQCV|1|3|3|1|25019931|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b2d/0v26r77hej3vvnboo4f7gythcfqy6pd1.pdf
CV 32-03-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (4 кВт)|32|2900|52|65|155|200|146|323|567|7,8|4|4|380|Wellmix CV 32-3-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-3-2, DN65, PN16, Hmax=59 м (IE3)|107|107|CV 32-3-2-HQCV|1|3|3|1|25019836|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c28/sdeof8xfw9no9ufesrtznbxfnq2j2jjm.pdf
CV 32-03-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (5,5 кВт)|37|2900|59|65|195|212|160|379|639|10,6|5,5|5,5|380|Wellmix CV 32-3-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-3-0, DN65, PN16, Hmax=52 м (IE3)|107|107|CV 32-3-0-HQCV|1|3|3|1|25019930|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bde/v672i1z7ww71oyy5tyo6ychaic0a1d42.pdf
CV 32-04-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|44|2900|71|65|195|212|160|417|709|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 32-4-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-4-2, DN65, PN16, Hmax=78 м (IE3)|119|119|CV 32-4-2-HQCV|1|3|3|1|25019928|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/045/eh8pyeas4djkb7s64yzdz5gynvvm7r96.pdf
CV 32-04-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (7,5 кВт)|50|2900|78|65|195|212|160|417|709|14,4|7,5|7,5|380|Wellmix CV 32-4-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-4-0, DN65, PN16, Hmax=71 м (IE3)|120|120|CV 32-4-0-HQCV|1|3|3|1|25019929|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c1f/lyfub28n3dpfxy0g5m4gpowe7wvxsvo2.pdf
CV 32-05-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|57|2900|89|65|250|255|178|448|872|20,6|11|11|380|Wellmix CV 32-5-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-5-2, DN65, PN16, Hmax=98 м (IE3)|173|173|CV 32-5-2-HQCV|1|3|3|1|25019926|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/215/7gsjqcfsorz176nmv3ke9qq4sectfn8s.pdf
CV 32-05-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|62|2900|98|65|250|255|178|448|872|20,6|11|11|380|Wellmix CV 32-5-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-5-0, DN65, PN16, Hmax=89 м (IE3)|174|174|CV 32-5-0-HQCV|1|3|3|1|25019927|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/468/5dutj5hj5549mwov94ql95mu34sozanv.pdf
CV 32-06-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|70|2900|108|65|250|255|178|448|942|20,6|11|11|380|Wellmix CV 32-6-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-6-2, DN65, PN16, Hmax=114 м (IE3)|180|180|CV 32-6-2-HQCV|1|3|3|1|25019835|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cc5/zgz2pquf2wsq4saxae7ljh84gesm2234.pdf
CV 32-06-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (11 кВт)|77|2900|114|65|250|255|178|448|942|20,6|11|11|380|Wellmix CV 32-6-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-6-0, DN65, PN16, Hmax=108 м (IE3)|181|181|CV 32-6-0-HQCV|1|3|3|1|25019925|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/228/j253a6lgez0ffzr3r6w828t6wjoo7jff.pdf
CV 32-07-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|84|2900|124|65|250|255|178|489|1012|27,9|15|15|380|Wellmix CV 32-7-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-7-2, DN65, PN16, Hmax=132 м (IE3)|210|210|CV 32-7-2-HQCV|1|3|3|1|25019834|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/480/6km1pdevivl9q6ln4na3fkrqxr9iobzp.pdf
CV 32-07-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|91|2900|132|65|250|255|178|489|1012|27,9|15|15|380|Wellmix CV 32-7-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-7-0, DN65, PN16, Hmax=124 м (IE3)|211|211|CV 32-7-0-HQCV|1|3|3|1|25019924|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/60d/nffy2pk6gr5072pamerxl9j0avk8fhbw.pdf
CV 32-08-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|97|2900|142|65|250|255|178|489|1082|27,9|15|15|380|Wellmix CV 32-8-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-8-2, DN65, PN25, Hmax=148 м (IE3)|213|213|CV 32-8-2-HQCV|1|3|3|1|25019832|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/88d/xr4gkg6gzljkgk1nns3nlwvke0430159.pdf
CV 32-08-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (15 кВт)|104|2900|148|65|250|255|178|489|1082|27,9|15|15|380|Wellmix CV 32-8-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-8-0, DN65, PN25, Hmax=142 м (IE3)|214|214|CV 32-8-0-HQCV|1|3|3|1|25019833|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d46/zfyp3hdoj4wpxlhvr2j668sjr2jcunv4.pdf
CV 32-09-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|112|2900|161|65|250|313|257|542|1152|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 32-9-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-9-2, DN65, PN25, Hmax=168 м (IE3)|230|230|CV 32-9-2-HQCV|1|3|3|1|25019830|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/035/zw2wnsglqhj8td4i5eemi9nyzbfw0twg.pdf
CV 32-09-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|119|2900|168|65|250|313|257|542|1152|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 32-9-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-9-0, DN65, PN25, Hmax=161 м (IE3)|230|230|CV 32-9-0-HQCV|1|3|3|1|25019831|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6ac/f53ewqmc5ycxocu6gnk14eei2p1vk4du.pdf
CV 32-10-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|127|2900|176|65|250|313|257|542|1222|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 32-10-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-10-2, DN65, PN25, Hmax=184 м (IE3)|235|235|CV 32-10-2-HQCV|1|3|3|1|25019828|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/78f/8ufcnwsg5qqex3r4043fwjrb9gi1w1dn.pdf
CV 32-10-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (18,5 кВт)|134|2900|184|65|250|313|257|542|1222|34,2|18,5|18,5|380|Wellmix CV 32-10-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-10-0, DN65, PN25, Hmax=176 м (IE3)|236|236|CV 32-10-0-HQCV|1|3|3|1|25019829|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/90e/05n5jjfgy5s0yh7u85dirn3cvg11bf8r.pdf
CV 32-11-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|141|2900|198|65|250|356|270|580|1292|40,5|22|22|380|Wellmix CV 32-11-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-11-2, DN65, PN25, Hmax=202 м (IE3)|275|275|CV 32-11-2-HQCV|1|3|3|1|25019826|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e94/bhqn3zhwgm4gro4ku1ef6p1bxh2hqk5q.pdf
CV 32-11-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|148|2900|202|65|250|356|270|580|1292|40,5|22|22|380|Wellmix CV 32-11-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-11-0, DN65, PN25, Hmax=198 м (IE3)|276|276|CV 32-11-0-HQCV|1|3|3|1|25019827|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f3e/tmrq0l8v5pstd5tyrsoan818xmb3qig8.pdf
CV 32-12-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|155|2900|218|65|250|356|270|580|1362|40,5|22|22|380|Wellmix CV 32-12-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-12-2, DN65, PN25, Hmax=222 м (IE3)|280|280|CV 32-12-2-HQCV|1|3|3|1|25019824|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6ce/eylwcxk377l4eckkfxwakx74ry65zazs.pdf
CV 32-12-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (22 кВт)|161|2900|222|65|250|356|270|580|1362|40,5|22|22|380|Wellmix CV 32-12-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-12-0, DN65, PN25, Hmax=218 м (IE3)|281|281|CV 32-12-0-HQCV|1|3|3|1|25019825|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/144/29oqxotp3f8n9xxvezkh5k2ygybjj7dq.pdf
CV 32-13-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|169|2900|237|65|300|395|304|653|1432|54,9|30|30|380|Wellmix CV 32-13-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-13-2, DN65, PN30, Hmax=242 м (IE3)|400|400|CV 32-13-2-HQCV|1|3|3|1|25019822|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0a7/9sbuiir328d8rxvmc2ksqhizh6fnp3jn.pdf
CV 32-13-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|177|2900|242|65|300|395|304|653|1432|54,9|30|30|380|Wellmix CV 32-13-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-13-0, DN65, PN30, Hmax=237 м (IE3)|400|400|CV 32-13-0-HQCV|1|3|3|1|25019823|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9c0/dtj2171fugtk5shjywfvx2tk2q8l5rr8.pdf
CV 32-14-2-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|185|2900|254|65|300|395|304|653|1502|54,9|30|30|380|Wellmix CV 32-14-2-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-14-2, DN65, PN30, Hmax=260 м (IE3)|405|405|CV 32-14-2-HQCV|1|3|3|1|25019820|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/509/5o0ldzsopc22co9dp6xqwfj72k1qtqz9.pdf
CV 32-14-0-HQCV 3х380V 50Hz IE3 (30 кВт)|192|2900|260|65|300|395|304|653|1502|54,9|30|30|380|Wellmix CV 32-14-0-HQCV|Вертикальный многоступенчатый центробежный насос CV 32-14-0, DN65, PN30, Hmax=254 м (IE3)|405|405|CV 32-14-0-HQCV|1|3|3|1|25019821|65|https://wellmix-pump.ru/catalog/vertikalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy_in_line/cv_ie3/1608/?oid=1778&vjl=1761|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/5dc/0inp95m2l6hqcjyg1ndz25iqy4go5jq8.pdf
