|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 65-15/2T|185|145|110|65|15|18|https://wellmix-pump.ru|180|360|576|105|65|172|144|122|146|144|166|4.6|0|0|2.2|0|Wellmix TG 65-15/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-15/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=18 м, 380 В, 2.2 кВт|55|55|TG 65-15/2T BQQE|1|12019966|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/35b/1d1iityjfvbk0ogrivawclavqnhooeo1.pdf
TG 65-19/2T|185|145|110|65|19|22|https://wellmix-pump.ru|180|360|596|105|65|172|144|122|146|144|166|6.1|0|0|3|0|Wellmix TG 65-19/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-19/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=22 м, 380 В, 3 кВт|60|60|TG 65-19/2T BQQE|1|12019965|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7ba/yar2sjxqw6zd1dp49knc6o2geztvi995.pdf
TG 65-22/2T|185|145|110|65|22|25|https://wellmix-pump.ru|180|360|642|105|65|220|144|122|146|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 65-22/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-22/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=25 м, 380 В, 4 кВт|71|71|TG 65-22/2T BQQE|1|12019964|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a15/7zr1vstm2ezh4cvnozgh6sur5cm7j6l3.pdf
TG 65-30/2T|185|145|110|65|30|33|https://wellmix-pump.ru|180|360|748|105|65|260|144|122|146|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 65-30/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-30/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=33 м, 380 В, 5.5 кВт|92|92|TG 65-30/2T BQQE|1|12019963|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/826/px05g4m307ucbpfagluiyy5g93jf5uw6.pdf
TG 65-34/2T|185|145|110|65|34|40|https://wellmix-pump.ru|180|360|748|105|65|260|144|122|146|188|255|14.4|0|0|7.5|0|Wellmix TG 65-34/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-34/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=40 м, 380 В, 7.5 кВт|95|95|TG 65-34/2T BQQE|1|12019962|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a98/lgfgb8915u69p5tpdgy9wezbx82pwotl.pdf
TG 65-40/2T|185|145|110|65|40|44|https://wellmix-pump.ru|238|475|888|125|65|350|144|163|179|255|313|20.6|0|0|11|0|Wellmix TG 65-40/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-40/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=44 м, 380 В, 11 кВт|183|183|TG 65-40/2T BQQE|1|12019961|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/be5/jaq9tl9alfhegex7engr891q1bv85dxz.pdf
TG 65-50/2T|185|145|110|65|50|54|https://wellmix-pump.ru|238|475|888|125|65|350|144|163|179|255|313|27.9|0|0|15|0|Wellmix TG 65-50/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-50/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=54 м, 380 В, 15 кВт|193|193|TG 65-50/2T BQQE|1|12019960|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f46/yk1hopdtz4ny8bthjbc0m9bppgjgk328.pdf
TG 65-61/2T|185|145|110|65|61|63|https://wellmix-pump.ru|238|475|932|125|65|350|144|163|179|255|313|34.2|0|0|18.5|0|Wellmix TG 65-61/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-61/2T BQQE, DN65, PN12, Hmax=63 м, 380 В, 18.5 кВт|214|214|TG 65-61/2T BQQE|1|12019959|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c5f/7131uuakkyc3v3tfc5n0pf1sy4rdbf6b.pdf
TG 65-15/2|185|145|110|65|15|18|https://wellmix-pump.ru|180|360|576|105|65|172|144|122|146|144|166|14|0|0|2.2|0|Wellmix TG 65-15/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 65-15/2 BQQE, DN65, PN12, Hmax=18 м, 220 В, 2.2 кВт|55|55|TG 65-15/2 BQQE|1|12019967|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/303/?oid=569&vjl=569|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6e7/ony7dpm229b80s5h7u7xbb3smwkbdlcv.pdf
