|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 32-18/2T|140|100|68|32|18|20|https://wellmix-pump.ru|170|340|511|100|32|158|144|115|115|135|148|2.4|0|0|1.1|0|Wellmix TG 32-18/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-18/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=20 м, 380 В, 1.1кВт|40|40|TG 32-18/2T BQQE|1|12019998|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=553|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/188/uuo7dib5xoskwwgqz1dyg75ockfkve3r.pdf
TG 32-21/2T|140|100|68|32|21|25|https://wellmix-pump.ru|170|340|511|100|32|158|144|115|115|135|148|3.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 32-21/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-21/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=25 м, 380 В, 1.5кВт|41|41|TG 32-21/2T BQQE|1|12019996|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=554|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/268/q5o6xfw0sz5m7d43aghrdl81h7n4agm8.pdf
TG 32-25/2T|140|100|68|32|25|28|https://wellmix-pump.ru|170|340|565|100|32|172|144|115|115|144|166|4.6|0|0|2.2|0|Wellmix TG 32-25/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-25/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=28 м, 380 В, 2.2кВт|46|46|TG 32-25/2T BQQE|1|12019994|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/31b/1y0f2phb0fic793ez5yn5xepsomzykib.pdf
TG 32-32/2T|140|100|68|32|32|34|https://wellmix-pump.ru|170|340|585|100|32|172|144|115|115|144|166|6.1|0|0|3|0|Wellmix TG 32-32/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-32/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=34 м, 380 В, 3кВт|51|51|TG 32-32/2T BQQE|1|12019993|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=556|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/219/79kocy4poe4nkrctuj80kn0q66rnwrsm.pdf
TG 32-38/2T|140|100|68|32|38|40|https://wellmix-pump.ru|220|440|628|100|32|220|144|125|127|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 32-38/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-38/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=40 м, 380 В, 4кВт|66|66|TG 32-38/2T BQQE|1|12019992|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=557|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ff2/r0wz733n51fvo3a0umen7n3c7b3ol2u0.pdf
TG 32-50/2T|140|100|68|32|50|58|https://wellmix-pump.ru|220|440|734|100|32|260|144|125|127|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 32-50/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-50/2T BQQE, DN32, PN12, Hmax=58 м, 380 В, 5.5кВт|87|87|TG 32-50/2T BQQE|1|12019991|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=558|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a54/q0zjxfxoy0kxu6k7ivaghuzjk2bon1qb.pdf
TG 32-18/2|140|100|68|32|18|20|https://wellmix-pump.ru|170|340|511|100|32|158|144|115|115|135|148|7|0|0|1.1|0|Wellmix TG 32-18/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-18/2 BQQE, DN32, PN12, Hmax=20 м, 220 В, 1.1кВт|40|40|TG 32-18/2 BQQE|1|12019999|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=553|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/aa1/p3lgzba3xsuv2hhvk3nku2zuu85cwqux.pdf
TG 32-21/2|140|100|68|32|21|25|https://wellmix-pump.ru|170|340|511|100|32|158|144|115|115|135|148|9.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 32-21/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-21/2 BQQE, DN32, PN12, Hmax=25 м, 220 В, 1.5кВт|41|41|TG 32-21/2 BQQE|1|12019997|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=554|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/022/dhxn57f6gbfu7znh4dgq9m9r6fa0oqb1.pdf
TG 32-25/2|140|100|68|32|25|28|https://wellmix-pump.ru|170|340|565|100|32|172|144|115|115|144|166|14|0|0|2.2|0|Wellmix TG 32-25/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 32-25/2 BQQE, DN32, PN12, Hmax=28 м, 220 В, 2.2кВт|46|46|TG 32-25/2 BQQE|1|12019995|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/270/?oid=553&vjl=555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d2e/y0pm08sem5j510ev4cv3ykow47ax7pe9.pdf
