|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 50-12/2T|165|125|90|50|12|16|https://wellmix-pump.ru|170|340|513|115|50|158|144|115|121|135|148|2.4|0|0|1.1|0|Wellmix TG 50-12/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-12/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=16 м, 380 В, 1.1 кВт|44|44|TG 50-12/2T BQQE|1|12019979|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fb5/1vuxutd9kinxo17b2we0na7hv0so72b7.pdf
TG 50-15/2T|165|125|90|50|15|19|https://wellmix-pump.ru|170|340|513|115|50|158|144|115|121|135|148|3.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 50-15/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-15/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=19 м, 380 В, 1.5 кВт|45|45|TG 50-15/2T BQQE|1|12019977|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6ce/6hahml9ck9fr7xapqaxiri36ri521wxe.pdf
TG 50-18/2T|165|125|90|50|18|24|https://wellmix-pump.ru|170|340|567|115|50|172|144|115|121|144|166|4.6|0|0|2.2|0|Wellmix TG 50-18/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-18/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=24 м, 380 В, 2.2 кВт|50|50|TG 50-18/2T BQQE|1|12019975|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b7b/17lop03ay0wy3i3t71kfum38l4gv58mm.pdf
TG 50-24/2T|165|125|90|50|24|26|https://wellmix-pump.ru|170|340|587|115|50|172|144|115|121|144|166|6.1|0|0|3|0|Wellmix TG 50-24/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-24/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=26 м, 380 В, 3 кВт|55|55|TG 50-24/2T BQQE|1|12019974|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e48/0n0gwpbefq90c1gmzw0lqt96d3xwuhfc.pdf
TG 50-28/2T|165|125|90|50|28|32|https://wellmix-pump.ru|170|340|636|115|50|220|144|115|129|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 50-28/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-28/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=32 м, 380 В, 4 кВт|67|67|TG 50-28/2T BQQE|1|12019973|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f46/kct9hdgvc5uwfgchd6iuxhq47i2s9a37.pdf
TG 50-35/2T|165|125|90|50|35|37|https://wellmix-pump.ru|170|340|742|115|50|260|144|115|129|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 50-35/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-35/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=37 м, 380 В, 5.5 кВт|86|86|TG 50-35/2T BQQE|1|12019972|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/468/wi9jt2lrqflpw856051p70l8yjjs9r6y.pdf
TG 50-40/2T|165|125|90|50|40|42|https://wellmix-pump.ru|220|440|729|115|50|260|144|163|171|188|255|14.4|0|0|7.5|0|Wellmix TG 50-40/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-40/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=42 м, 380 В, 7.5 кВт|104|104|TG 50-40/2T BQQE|1|12019971|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0a3/zolzk9xplat1cihmo5auvc9y6z2rf1de.pdf
TG 50-50/2T|165|125|90|50|50|54|https://wellmix-pump.ru|220|440|866|115|50|350|144|163|171|255|313|20.6|0|0|11|0|Wellmix TG 50-50/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-50/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=54 м, 380 В, 11 кВт|176|176|TG 50-50/2T BQQE|1|12019970|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/17b/8odfj5g383setaml36msn22rn414xqmd.pdf
TG 50-60/2T|165|125|90|50|60|66|https://wellmix-pump.ru|220|440|866|115|50|350|144|163|171|255|313|27.9|0|0|15|0|Wellmix TG 50-60/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-60/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=66 м, 380 В, 15 кВт|189|189|TG 50-60/2T BQQE|1|12019969|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1f4/xu2bb6mhozafs70wa93u0zd2pdz1c1p7.pdf
TG 50-70/2T|165|125|90|50|70|74|https://wellmix-pump.ru|220|440|910|115|50|350|144|163|171|255|313|34.2|0|0|18.5|0|Wellmix TG 50-70/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-70/2T BQQE, DN50, PN12, Hmax=74 м, 380 В, 18.5 кВт|204|204|TG 50-70/2T BQQE|1|12019968|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a14/9xzm1fqpyja308ts4apqkb4vdqp4ab94.pdf
TG 50-12/2|165|125|90|50|12|16|https://wellmix-pump.ru|170|340|513|115|50|158|144|115|121|135|148|7|0|0|1.1|0|Wellmix TG 50-12/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-12/2 BQQE, DN50, PN12, Hmax=16 м, 220 В, 1.1 кВт|44|44|TG 50-12/2 BQQE|1|12019980|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/066/ppwq9db9lfkpw0fzrhtzjrswdbpe10bp.pdf
TG 50-15/2|165|125|90|50|15|19|https://wellmix-pump.ru|170|340|513|115|50|158|144|115|121|135|148|9.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 50-15/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-15/2 BQQE, DN50, PN12, Hmax=19 м, 220 В, 1.5 кВт|45|45|TG 50-15/2 BQQE|1|12019978|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/be6/kwfx2bbdegizs9sm5a5y11h77189ch4y.pdf
TG 50-18/2|165|125|90|50|18|24|https://wellmix-pump.ru|170|340|567|115|50|172|144|115|121|144|166|14|0|0|2.2|0|Wellmix TG 50-18/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 50-18/2 BQQE, DN50, PN12, Hmax=24 м, 220 В, 2.2 кВт|50|50|TG 50-18/2 BQQE|1|12019976|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/295/?oid=563&vjl=563|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/73e/zz54a2c4905zrm81wkt3hbx1hv593vu1.pdf
