|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 80-13/2T|200|160|130|80|13|16|https://wellmix-pump.ru|225|450|618|97|80|172|160|117|140|144|166|6.1|0|0|3|0|Wellmix TG 80-13/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-13/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=16 м, 380 В, 3 кВт|67|67|TG 80-13/2T BQQE|1|12019958|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c3e/m5evty5q5mh2wm92221nay09o85qiuo7.pdf
TG 80-18/2T|200|160|130|80|18|21|https://wellmix-pump.ru|225|450|664|97|80|220|160|117|140|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 80-18/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-18/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=21 м, 380 В, 4 кВт|78|78|TG 80-18/2T BQQE|1|12019957|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9b4/kmgdw0wvytxptpu9ldfki8ybjg2p43k2.pdf
TG 80-22/2T|200|160|130|80|22|24|https://wellmix-pump.ru|225|450|770|97|80|260|160|117|140|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 80-22/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-22/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=24 м, 380 В, 5.5 кВт|98|98|TG 80-22/2T BQQE|1|12019956|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d4b/hvlxeax7y2e3aw8ex3ep9o7pzri600jg.pdf
TG 80-28/2T|200|160|130|80|28|31|https://wellmix-pump.ru|225|450|770|97|80|260|160|117|140|188|255|14.4|0|0|7.5|0|Wellmix TG 80-28/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-28/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=31 м, 380 В, 7.5 кВт|102|102|TG 80-28/2T BQQE|1|12019955|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cf6/95gxcqugt6h80rrevux6lohcq3k2xh06.pdf
TG 80-30/2T|200|160|130|80|30|35|https://wellmix-pump.ru|250|500|897|115|80|350|144|163|184|255|313|20.6|0|0|11|0|Wellmix TG 80-30/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-30/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=35 м, 380 В, 11 кВт|184|184|TG 80-30/2T BQQE|1|12019954|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/05d/r7v3htt373swa371abne1vud3jaxe42m.pdf
TG 80-38/2T|200|160|130|80|38|43|https://wellmix-pump.ru|250|500|897|115|80|350|144|163|184|255|313|27.9|0|0|15|0|Wellmix TG 80-38/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-38/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=43 м, 380 В, 15 кВт|196|196|TG 80-38/2T BQQE|1|12019953|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/079/ge5g01ty1hfkxtdfj160oa78zyfa52ec.pdf
TG 80-47/2T|200|160|130|80|47|51|https://wellmix-pump.ru|250|500|941|115|80|350|144|163|184|255|313|34.2|0|0|18.5|0|Wellmix TG 80-47/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-47/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=51 м, 380 В, 18.5 кВт|215|215|TG 80-47/2T BQQE|1|12019952|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b18/u6cyh3dvdhxmv4546skd5buv6qee4trt.pdf
TG 80-54/2T|200|160|130|80|54|47|https://wellmix-pump.ru|250|500|904|115|80|350|144|163|184|270|356|40.5|0|0|22|0|Wellmix TG 80-54/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 80-54/2T BQQE, DN80, PN12, Hmax=47 м, 380 В, 22 кВт|235|235|TG 80-54/2T BQQE|1|12019937|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/311/?oid=308&vjl=308|
