|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 100-9/2T|220|180|150|100|9|16|https://wellmix-pump.ru|225|450|576|105|100|172|160|101|136|144|166|4.6|0|0|2.2|0|Wellmix TG 100-9/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-9/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=16 м, 380 В, 2.2 кВт|63|63|TG 100-9/2T BQQE|1|12019950|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cc1/up6r5n0b2xlwc76vv0jzq33yicnvvs4a.pdf
TG 100-15/2T|220|180|150|100|15|21|https://wellmix-pump.ru|225|450|642|105|100|220|160|101|136|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 100-15/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-15/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=21 м, 380 В, 4 кВт|78|78|TG 100-15/2T BQQE|1|12019949|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6d2/j0z9j4h5mrg2kto552abcthmsu6upkvi.pdf
TG 100-17/2T|220|180|150|100|17|22|https://wellmix-pump.ru|250|500|788|140|100|260|144|120|150|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 100-17/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-17/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=22 м, 380 В, 5.5 кВт|105|105|TG 100-17/2T BQQE|1|12019948|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/566/6ta49111ec561m972b2ss0k4fn259xbj.pdf
TG 100-22/2T|220|180|150|100|22|27|https://wellmix-pump.ru|250|500|788|140|100|260|144|120|150|188|255|14.4|0|0|7.5|0|Wellmix TG 100-22/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-22/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=27 м, 380 В, 7.5 кВт|110|110|TG 100-22/2T BQQE|1|12019947|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/728/adoxawmzmvw2vu13j75v1uss7j1n5224.pdf
TG 100-27/2T|220|180|150|100|27|32|https://wellmix-pump.ru|275|550|910|140|100|350|144|121|151|255|313|20.6|0|0|11|0|Wellmix TG 100-27/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-27/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=32 м, 380 В, 11 кВт|184|184|TG 100-27/2T BQQE|1|12019946|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/da7/vcip2073os6fgu7kt3fqket06s1vm9zq.pdf
TG 100-33/2T|220|180|150|100|33|38|https://wellmix-pump.ru|275|550|910|140|100|350|144|121|151|255|313|27.9|0|0|15|0|Wellmix TG 100-33/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-33/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=38 м, 380 В, 15 кВт|196|196|TG 100-33/2T BQQE|1|12019945|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/369/2lp6be8opp4l49gn26fge3r3lwhkgkd1.pdf
TG 100-40/2T|220|180|150|100|40|43|https://wellmix-pump.ru|275|550|954|140|100|350|230|148|181|255|313|34.2|0|0|18.5|0|Wellmix TG 100-40/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-40/2T BQQE, DN100, PN12, Hmax=43 м, 380 В, 18.5 кВт|224|224|TG 100-40/2T BQQE|1|12019944|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c55/yzf04imznedvy2xghhj93h7py1223l6f.pdf
TG 100-9/2|220|180|150|100|9|16|https://wellmix-pump.ru|225|450|576|105|100|172|160|101|136|144|166|14|0|0|2.2|0|Wellmix TG 100-9/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 100-9/2 BQQE, DN100, PN12, Hmax=16 м, 220 В, 2.2 кВт|63|63|TG 100-9/2 BQQE|1|12019951|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/319/?oid=313&vjl=313|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6e4/dr1gv4kr4agcxcut1rrn7y007lnwqx7o.pdf
