|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TG 40-16/2T|150|110|80|40|16|18|https://wellmix-pump.ru|160|320|474|68|40|158|120|95|95|135|148|2.4|0|0|1.1|0|Wellmix TG 40-16/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-16/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=18 м, 380 В, 1.1 кВт|30|30|TG 40-16/2T BQQE|1|12019989|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f8d/jhq5utcvz05dykubonl3yke0kqn5u6xm.pdf
TG 40-20/2T|150|110|80|40|20|21|https://wellmix-pump.ru|160|320|474|68|40|158|120|95|95|135|148|3.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 40-20/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-20/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=21 м, 380 В, 1.5 кВт|31|31|TG 40-20/2T BQQE|1|12019987|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/253/o9drkq0erh9mzom35j2ry7swm8m7uyw1.pdf
TG 40-18/2T|150|110|80|40|18|20|https://wellmix-pump.ru|170|340|567|100|40|172|144|95|113|144|166|4.6|0|0|2.2|0|Wellmix TG 40-18/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-18/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=20 м, 380 В, 2.2 кВт|40|40|TG 40-18/2T BQQE|1|12019985|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0df/xmv94z5yq7811ksktlobmymewwkds60i.pdf
TG 40-25/2T|150|110|80|40|25|30|https://wellmix-pump.ru|170|340|587|100|40|172|144|115|125|144|166|6.1|0|0|3|0|Wellmix TG 40-25/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-25/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=30 м, 380 В, 3 кВт|44|44|TG 40-25/2T BQQE|1|12019984|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d9f/c8xijxbydnaxrxrfsza3mra4jnotc8kf.pdf
TG 40-30/2T|150|110|80|40|30|38|https://wellmix-pump.ru|170|340|633|100|40|220|144|115|125|170|210|7.8|0|0|4|0|Wellmix TG 40-30/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-30/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=38 м, 380 В, 4 кВт|52|52|TG 40-30/2T BQQE|1|12019983|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/120/vdl6ej5mcul1k3n6txg2j2er1hvu4pld.pdf
TG 40-36/2T|150|110|80|40|36|39|https://wellmix-pump.ru|220|440|742|110|40|260|144|125|137|188|255|10.6|0|0|5.5|0|Wellmix TG 40-36/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-36/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=39 м, 380 В, 5.5 кВт|78|78|TG 40-36/2T BQQE|1|12019982|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/67f/rk9lmxxs0u5arhxy7k0ym9rdkf48tk0a.pdf
TG 40-48/2T|150|110|80|40|48|50|https://wellmix-pump.ru|220|440|742|110|40|260|144|125|137|188|255|14.4|0|0|7.5|0|Wellmix TG 40-48/2T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-48/2T BQQE, DN40, PN12, Hmax=50 м, 380 В, 7.5 кВт|84|84|TG 40-48/2T BQQE|1|12019981|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4be/hz40zuv12s1zkci05sj1z5ja0ooenwr4.pdf
TG 40-16/2|150|110|80|40|16|18|https://wellmix-pump.ru|160|320|474|68|40|158|120|95|95|135|148|7|0|0|1.1|0|Wellmix TG 40-16/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-16/2 BQQE, DN40, PN12, Hmax=18 м, 220 В, 1.1 кВт|30|30|TG 40-16/2 BQQE|1|12019990|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a66/gd3asl1c7quonqomj31phvzr29d254k5.pdf
TG 40-20/2|150|110|80|40|19|21|https://wellmix-pump.ru|160|320|474|68|40|158|120|95|95|135|148|9.2|0|0|1.5|0|Wellmix TG 40-20/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-20/2 BQQE, DN40, PN12, Hmax=21 м, 220 В, 1.5 кВт|31|31|TG 40-20/2 BQQE|1|12019988|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/eb4/l7sil7xjcvzh46ap2de5955bu4tsnx8n.pdf
TG 40-18/2|150|110|80|40|18|20|https://wellmix-pump.ru|170|340|567|100|40|172|144|95|113|144|166|14|0|0|2.2|0|Wellmix TG 40-18/2 BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TG 40-18/2 BQQE, DN40, PN12, Hmax=20 м, 220 В, 2.2 кВт|40|40|TG 40-18/2 BQQE|1|12019986|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/286/?oid=559&vjl=559|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/24e/3vshx8bucaw29szizpwvsz3ocony5ua6.pdf
