|A##LENGTH##MILLIMETERS|B##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|D3##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Расход канализационных стоков##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|PN##OTHER##|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
65WQ2-18-15-1,5/2_220V|251|200|520|410|100|65|130|160|18|15|https://wellmix-pump.ru|10.4|1.5|220|PN6|Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2_220V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2_220V PN6|29|29|65WQ2-18-15-1,5/2_220V|1|1|19119992|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1d3/ezwabexgjiqbbllemc0o4oxbtyj89xkh/65WQ2_18_15_1_5_2_220-19119992.pdf
65WQ2-18-15-1,5/2_380V|251|200|520|410|100|65|130|160|18|15|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|PN6|Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2_380V PN6|29|29|65WQ2-18-15-1,5/2_380V|1|3|19119993|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/054/no4wl9d3v5hl4kaqrzenwlg9b57mrng9/65WQ2_18_15_1_5_2_380-19119993.pdf
65WQ2-25-18-2,2/2_220V|251|200|520|410|100|65|130|160|25|18|https://wellmix-pump.ru|15|2.2|220|PN6|Wellmix 65WQ2-25-18-2,2/2_220V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-25-18-2,2/2_220V PN6|30|30|65WQ2-25-18-2,2/2_220V|1|1|19119986|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/609/gp7socvkosi94j3m8zze318lzy3hm2e3/65WQ2_25_18_2_2_2_220-19119986.pdf
65WQ2-25-18-2,2/2_380V|251|200|520|410|100|65|130|160|25|18|https://wellmix-pump.ru|5.3|2.2|380|PN6|Wellmix 65WQ2-25-18-2,2/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-25-18-2,2/2_380V PN6|30|30|65WQ2-25-18-2,2/2_380V|1|3|19119987|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/074/9t48xq85k52l3gd88abv1oeqese2wr9a/65WQ2_25_18_2_2_2_380-19119987.pdf
65WQ2-25-28-4/2_380V|270|240|520|410|101|65|130|160|25|28|https://wellmix-pump.ru|9|4|380|PN6|Wellmix 65WQ2-25-28-4/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-25-28-4/2_380V PN6|36|36|65WQ2-25-28-4/2_380V|1|3|19119978|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e43/ie5zf1uzs02g8k8s0hjjwfilpq9f3yib/65WQ2_25_28_4_2_380-19119978.pdf
65WQ2-25-32-5,5/2_380V|301|245|566|458|109|65|130|160|25|32|https://wellmix-pump.ru|12.7|5.5|380|PN6|Wellmix 65WQ2-25-32-5,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-25-32-5,5/2_380V PN6|42|42|65WQ2-25-32-5,5/2_380V|1|3|19119974|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/00b/ib9y289b6hth2bnc041rkvyzi9i92ci4/65WQ2_25_32_5_5_2_380-19119974.pdf
65WQ2-40-32-7,5/2_380V|301|245|638|530|109|65|130|160|40|32|https://wellmix-pump.ru|18.3|7.5|380|PN6|Wellmix 65WQ2-40-32-7,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-40-32-7,5/2_380V PN6|50|50|65WQ2-40-32-7,5/2_380V|1|3|19119970|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9a8/au39quoau71ibu93cinasvunzaxdmqgw/65WQ2_40_32_7_5_2_380-19119970.pdf
65WQ2-30-50-11/2_380V|400|340|939|671|151|65|130|160|30|50|https://wellmix-pump.ru|23.2|11|380|PN10|Wellmix 65WQ2-30-50-11/2_380V PN10|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-50-11/2_380V PN10|91|91|65WQ2-30-50-11/2_380V|1|3|19119965|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/abe/f1jppr3ues7xxchtrlvh8jynxhmqa37k/65WQ2_30_50_11_2_380-19119965.pdf
65WQ2-30-60-15/2_380V|400|340|939|671|151|65|130|160|30|60|https://wellmix-pump.ru|31.4|15|380|PN10|Wellmix 65WQ2-30-60-15/2_380V PN10|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-60-15/2_380V PN10|94|94|65WQ2-30-60-15/2_380V|1|3|19119958|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6d7/d1dnm1qel4rdbd3leeludf4wft8gcsi9/65WQ2_30_60_15_2_380-19119958.pdf
65WQ2-30-75-18,5/2_380V|400|340|1103|835|151|65|130|160|30|75|https://wellmix-pump.ru|38.1|18.5|380|PN10|Wellmix 65WQ2-30-75-18,5/2_380V PN10|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-75-18,5/2_380V PN10|97|97|65WQ2-30-75-18,5/2_380V|1|3|19119951|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/079/yj1auz9rjpaktocx18lwi9l6mmnwakla/65WQ2_30_75_18_5_2_380-19119951.pdf
65WQ2-30-90-22/2_380V|400|340|1103|835|151|65|130|160|30|90|https://wellmix-pump.ru|45.8|22|380|PN10|Wellmix 65WQ2-30-90-22/2_380V PN10|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-90-22/2_380V PN10|104|104|65WQ2-30-90-22/2_380V|1|3|19119945|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/214/9z2xyky2ompw1a43aqbvt3u9kg41dmqf/65WQ2_30_90_22_2_380-19119945.pdf
65WQ2-35-17-3/2_380V|251|200|520|410|100|65|130|160|35|17|https://wellmix-pump.ru|7|3|380|PN6|Wellmix 65WQ2-35-17-3/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 65WQ2-35-17-3/2_380V PN6|30|30|65WQ2-35-17-3/2_380V|1|3|19119981|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2554/?oid=2557&vjl=2555|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b2c/o3yfgrsbzcy4wb26rerolgan037izuyx/65WQ2_35_17_3_2_380-19119981.pdf
