|A##LENGTH##MILLIMETERS|B##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|D1##LENGTH##MILLIMETERS|D2##LENGTH##MILLIMETERS|D3##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Расход канализационных стоков##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|PN##OTHER##|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
80WQ2-45-9-2,2/2_220V|290|250|550|442|118|80|150|190|45|9|https://wellmix-pump.ru|15|2.2|220|PN6|Wellmix 80WQ2-45-9-2,2/2_220V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-45-9-2,2/2_220V PN6|36|36|80WQ2-45-9-2,2/2_220V|1|1|19119984|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c64/glhdmbv3bv85bj6yw6r7fjn5u0q3ulrq/80WQ2_45_9_2_2_2_220-19119984.pdf
80WQ2-45-9-2,2/2_380V|290|250|550|442|118|80|150|190|45|9|https://wellmix-pump.ru|5.3|2.2|380|PN6|Wellmix 80WQ2-45-9-2,2/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-45-9-2,2/2_380V PN6|36|36|80WQ2-45-9-2,2/2_380V|1|3|19119985|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fb3/k3kchm7u1hc54f1v40ko49i7b69di6hh/80WQ2_45_9_2_2_2_380-19119985.pdf
80WQ2-50-10-3/2_380V|290|250|550|442|118|80|150|190|50|10|https://wellmix-pump.ru|7|3|380|PN6|Wellmix 80WQ2-50-10-3/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-50-10-3/2_380V PN6|38|38|80WQ2-50-10-3/2_380V|1|3|19119980|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/05e/1nl1hun065jmlowa7c74hccuxgob3wnr/80WQ2_50_10_3_2_380-19119980.pdf
80WQ2-50-17-4/2_380V|290|250|550|442|118|80|150|190|50|17|https://wellmix-pump.ru|9|4|380|PN6|Wellmix 80WQ2-50-17-4/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-50-17-4/2_380V PN6|37|37|80WQ2-50-17-4/2_380V|1|3|19119977|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/33e/be879t1ain209d9yyx0l9owq4ewzmcqp/80WQ2_50_17_4_2_380-19119977.pdf
80WQ2-50-20-5,5/2_380V|305|245|570|460|110|80|150|190|50|20|https://wellmix-pump.ru|12.7|5.5|380|PN6|Wellmix 80WQ2-50-20-5,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-50-20-5,5/2_380V PN6|42|42|80WQ2-50-20-5,5/2_380V|1|3|19119973|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7ee/vyhv0myvv9d24rgvg9hy3b1eeubciwbs/80WQ2_50_20_5_5_2_380-19119973.pdf
80WQ2-50-25-7,5/2_380V|305|245|640|530|110|80|150|190|50|25|https://wellmix-pump.ru|18.3|7.5|380|PN6|Wellmix 80WQ2-50-25-7,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-50-25-7,5/2_380V PN6|51|51|80WQ2-50-25-7,5/2_380V|1|3|19119969|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/486/v2x28trc3gi9x6q08g8m4cz3msdz81p8/80WQ2_50_25_7_5_2_380-19119969.pdf
80WQ2-60-30-11/2_380V|380|320|950|678|156|80|150|190|60|30|https://wellmix-pump.ru|23.2|11|380|PN6|Wellmix 80WQ2-60-30-11/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-30-11/2_380V PN6|125|125|80WQ2-60-30-11/2_380V|1|3|19119964|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/38a/318j4dipazw8ugeny33y4f5rhj1zahw2/80WQ2_60_30_11_2_380-19119964.pdf
80WQ2-60-40-15/2_380V|380|320|950|678|156|80|150|190|60|40|https://wellmix-pump.ru|31.4|15|380|PN6|Wellmix 80WQ2-60-40-15/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-40-15/2_380V PN6|104|104|80WQ2-60-40-15/2_380V|1|3|19119957|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/998/03lyhy9jvrd6xrulsttgto2x0rgf1cit/80WQ2_60_40_15_2_380-19119957.pdf
80WQ2-60-45-18,5/2_380V|380|320|1110|842|156|80|150|190|60|45|https://wellmix-pump.ru|38.1|18.5|380|PN6|Wellmix 80WQ2-60-45-18,5/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-45-18,5/2_380V PN6|99|99|80WQ2-60-45-18,5/2_380V|1|3|19119950|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/530/uqm0kc0zb730snfpfdoro9uusdqpcslj/80WQ2_60_45_18_5_2_380-19119950.pdf
80WQ2-60-50-22/2_380V|380|320|1110|842|156|80|150|190|60|50|https://wellmix-pump.ru|45.8|22|380|PN6|Wellmix 80WQ2-60-50-22/2_380V PN6|Погружной канализационный насос Wellmix 80WQ2-60-50-22/2_380V PN6|99|99|80WQ2-60-50-22/2_380V|1|3|19119944|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/kanalizatsionnye_nasosy/wq2/2567/?oid=2568&vjl=2568|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d7d/ee81orfye85nw4hy6s27mpl5yy9mv02c/80WQ2_60_50_22_2_380-19119944.pdf
